InS_StArT
940-OD.COM
1.0
^Winbond W89C940 PCI Ethernet Adapter,940-OD.COM,IE0
$OIE0(PORT)Optional Port Address
0
FFFF
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
