InS_StArT
E20ODI.COM
1.0
^Cabletron Systems Ethernet E20,E20ODI.COM,IE0
?Select the options you will use.
!RIE0(INT) Hardware Interrupt
@3
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
!RIE0(PORT) Base I/O Port
220
280
300
@380
$OIE0(NODE ADDRESS) Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME) Frame Type
?Note: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
