InS_StArT
E2HODI.COM
1.0
^Cabletron Systems Ethernet E2HUB,E2HODI.COM,IE0
?Select the options you will use.
!RIE0(INT) Hardware Interrupt
@3
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
!RIE0(PORT) Base I/O Port
220
280
300
@380
!RIE0(MEM) Shared Memory Address
@C8000
C8800
C9000
C9800
CC000
CC800
CD000
CD800
CE000
CE800
CF000
CF800
D0000
D0800
D1000
D1800
D4000
D4800
D5000
D5800
D8000
D8800
D9000
D9800
DC000
DC800
DD000
DD800
DE000
DE800
DF000
DF800
$OIE0(NODE ADDRESS) Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME) Frame Type
?Note: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
