3.19. Max RVB
Précédent | 3.19. Max RVB | Suivant

### 3.19. Max RVB

#### Généralités

Ce filtre se trouve à Image>Filtres/Couleurs/Max RVB

Pour chaque pixel de l'image, ce filtre ne laisse persister que le canal de plus forte / de plus faible intensité lumineuse.

#### Aperçu

Cet aperçu affiche le résultat du traitement de l'image par le filtre.

#### Options

Paramètres de réglage

  Conserve les canaux maximaux: Pour chaque pixel, le filtre conserve le canal de couleur RVB ayant la plus forte intensité et réduit l'intensité des deux autres à O. Par exemple: 220, 158, 175 max--> 220, 0, 0. Si deux canaux sont au même maximum, les deux sont conservés: 210, 54, 210 max--> 210, 0, 210.

  Conserve les canaux minimaux: Pour chaque pixel, le filtre conserve le canal de couleur RVB ayant la plus faible intensité et réduit l'intensité des deux autres à O. Par exemple: 220, 158, 175 min--> 0, 158, 0. Si deux canaux sont au même minimum, les deux sont conservés: 210, 54, 54 min--> 0, 54, 54.

  Les niveaux de gris ne sont pas modifiés puisque l'intensité lumineuse est la même dans les trois canaux.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
3.18. Ôter les pixels chauds | Sommaire | 3.20. Aplatir à moitié