6.6. 测量工具
上一页 | 6.6. 测量工具 | 下一页

### 6.6. 测量工具

测量工具用作了解当前工作图像上两点的像素距离。通过点击并拖动鼠标，可以得到起点和终点间的角度和像素数量。该信息会在状态区或信息窗口显示。

当您将光标靠近测量线的端点时，它会变为移动光标。此时点击它就可以继续测量。

#### 启动工具

- 测量工具可以按如下顺序启动，在图像菜单中：工具/测量

- 也可以点工具图标：

#### 相关按键

默认值

  按下 Ctrl 键的同时拖动光标会产生完全水平的测量。

  按下 Alt 键的同时拖动光标会产生完全垂直的测量。

  按下 Ctrl 键并点击端点会产生一根水平的蓝色参考线。

  按下 Alt 键并点击端点会产生一根垂直的蓝色参考线。

  用 Ctrl-Alt 的组合键可以移动测量线。

#### 选项

概述

  测量工具只有一个可用选项。

使用信息窗口

  该选项显示一个有详细测量结果的信息窗口对话框，该结果也会显示在状态栏中。

上一页 | 上一级 | 下一页
6.5. 放大镜工具 | 起始页 | 6.7. 文字工具