<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- synced with r23520 -->
<chapter id="radio">
<title>Радио</title>


<sect1 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
<title>Радио вход</title>

<para>
В этой секции описывается как включить прослушивание 
радио при помощи V4L совместимого Радио тюнера. Смотрите man страницу для 
описания  опций и кнопок управления.
</para>


<sect2 id="radio-compilation">
<title>Компиляция</title>

<procedure>
<step><para>
  Во-первых, вам необходимо перекомпилировать <application>MPlayer</application> 
  при помощи <filename>./configure</filename> с указанием опций
  <option>--enable-radio</option> и (если хотите включить поддержку записи) 
  <option>--enable-radio-capture</option>.
</para></step>
<step><para>
  Убедитесь, что ваш тюнер работает с другими приложениями в Linux, например
  <application>XawTV</application>.
</para></step>
</procedure>
</sect2>

<!-- ********** -->

<sect2 id="radio-tips">
<title>Советы по использованию</title>
<para>
Полный список опций доступен на страницах руководства (man).
Вот всего несколько советов:

<itemizedlist>
<listitem><para>
  Использование <option>channels</option> опции. Пример:
  <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
  Объяснение: при указании этой опции, будут доступны только радиостанции 
  104.4 и 103.9. Кроме того, будет приятный OSD текст при переключении между каналами,
  отображающий название канала. Пробелы в названиях каналов должны быть заменены
  символом "_"
</para></listitem>
<listitem><para>
  Есть несколько путей захвата аудио. Вы можете получить звук, либо используя Вашу
  звуковую карту и внешний кабель, соединяющий видео карту и линейный вход[line-in],
  либо используя встроенный ADC на в чипе saa7134. В этом случае, Вы должны
  загрузить драйвер <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> или 
  <systemitem>saa7134-oss</systemitem>. 
</para></listitem>
<listitem><para>
  <application>MEncoder</application> не может быть использован для захвата звука,
  поскольку он требует обязательного наличия видео-потока.Таким образом, вы можете 
  производит захват либо используя программу <application>arecord</application>
  из проекта ALSA, либо используя 
  <option>-ao pcm:file=file.wav</option>. Во втором случае вы не будете слышать ничего во 
  время захвата (за исключение случая, когда вы используете line-in кабель, и слушаете 
  звук непосредственно с линейного входа).
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>

<!-- ********** -->

<sect2 id="radio-examples">
<title>Примеры</title>


<informalexample><para>
Вход со стандартного V4L (используя line-in кабель, запись отключена.):
<screen>mplayer radio://104.4</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
Вход со стандартного V4L (используя line-in кабель, запись отключена. Используется интерфейс 
V4Lv1):
<screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
прослушивание второй радиостанции из списка:
<screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2</screen>
</para></informalexample>

<informalexample>
<para>
Получение звука через шину pci с внутреннего ADC радио тюнера. В этом примере
тюнер используется как вторая звуковая карта (ALSA устройство hw:1,0). 
Для карт, основанных на saa7134, либо
<systemitem>saa7134-alsa</systemitem>, либо <systemitem>saa7134-oss</systemitem>
модуль должен быть загружен. 
<screen>
mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
    -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
</screen>
<note><para>
При использовании имен устройств ALSA, двоеточия необходимо заменить на
равенства, запятые - на точки. 
</para></note>
</para>
</informalexample>
</sect2>
</sect1>
</chapter>
