
    Backup Exec para Windows README.TXT
    ===================================

    Administradores de escritorio de otras marcas
    ---------------------------------------------

      Si su sistema utiliza un administrador de escritorio distinto del
      que se suministra con Windows es posible que el grupo de programas 
      Backup Exec no se cree correctamente durante la instalación. En 
      ese caso deberá crearlo manualmente.

    
    Redireccionamiento en operaciones de restauración
    -------------------------------------------------

      Cuando la restauración se direcciona a una unidad de disco o
      directorio diferente y se utiliza la opción de verificación, 
      no debe añadirse ningún separador al final de la vía de acceso 
      (p. ej., "d:\vía_de_acceso\" debe escribirse "d:\vía_de_acceso"), 
      ya que impediría el correcto desarrollo de la operación.


    Aumento de la velocidad de transferencia de datos
    -------------------------------------------------

      Debido al consumo de recursos que supone la actualización de
      la información en pantalla en el entorno Windows, la velocidad
      de transferencia de datos aumenta cuando Backup Exec para Windows
      se ejecuta minimizado.


    Reducción del tiempo de inicialización
    --------------------------------------

      Para reducir el tiempo de inicialización necesario para ejecutar
      Backup Exec para Windows, limite la prueba de hardware al 
      identificador SCSI asignado a la unidad de disco. Para ello,
      seleccione Parámetos/Hardware y deseleccione todos los
      identificadores excepto el correspondiente a la unidad de disco.


    Protección mediante contraseña
    ------------------------------

      Si utiliza cintas o accede a un servidor mediante contraseña,  
      asegúrese de que ésta queda almacenada en la aplicación para su 
      uso durante la sesión ACTUAL. Una vez introducida, la aplicación
      NO volverá a solicitarla durante la SESION. Si desea abandonar
      la estación de trabajo dejándola protegida, salga de la aplicación.


    "Cintas irreconocibles" en unidades 2200 y 2200+
    ------------------------------------------------

      Las cintas utilizadas previamente en una unidad Exabyte 5000 
      resultan irreconocibles cuando se utilizan en una unidad 2000. 
      Para utilizarlas en estas unidades basta con borrarlas.


    Todas las unidades excepto las Exabyte 2200, 2200+, y 5000
    ----------------------------------------------------------

      Las vías de acceso excesivamente largas (como son habituales en
      los servidores de NetWare) no pueden ser respaldadas, restauradas,
      verificadas, etc. El software no funciona correctamente cuando
      las vías de acceso constan de más de 140 caracteres (incluidos
      los separadores '\'). Las unidades que utilizan tamaños de bloque 
      de 1024 bytes o mayores (como es el caso de las Exabyte) pueden 
      gestionar vías de acceso de gran longitud.


    Ficheros .ADF de PS/2 para adaptadores Conner (Maynard)
    -------------------------------------------------------

      Por problemas con Microsoft Windows, Backup Exec para Windows no
      funciona correctamente cuando se utilizan los canales de DMA 
      superiores (4-7). Los ficheros .ADF contenidos en el disquete
      de instalación de Backup Exec no incluyen ninguna opción para
      utilizar dichos canales.


    Modo no-DMA en los modelos PS/2 50 y 60
    ---------------------------------------

      Los modelos PS/2 50 y 60 no admiten por el momento el modo no-DMA.


    Soporte de Servidores/Volúmenes para NetWare 
    --------------------------------------------

      Para que funcione el soporte de Servidores/Volúmenes para NetWare 
      de Backup Exec es preciso configurar Microsoft Windows para uso en
      red. Compruebe que la red se encuentre seleccionada en la
      configuración de Windows.


    Operaciones de transferencia en servidores de NetWare
    -----------------------------------------------------

      Si el parámetro 'Extended Date Support' (del fichero BEWINS.INI) 
      se encuentra desactivado (valor=0), las operaciones de
      transferencia basadas en selecciones por márgenes de fechas no
      pueden suprimir los ficheros del servidor. Es necesario que se
      encuentre activado el soporte de ampliación de fecha para restaurar
      la última fecha de acceso real antes de realizar la operación de
      borrado.


    Novell NetWare 286 y 386
    ------------------------

      En los servidores 286 pueden abrirse simultáneamente un número
      ilimitado (restringido únicamente por el tamaño de la memoria) 
      de unidades asignadas y volúmenes de servidor. El número máximo de
      unidades asignadas y volúmenes de servidor que pueden abrirse 
      simultáneamente en un servidor 386 oscila entre dos y cinco,
      dependiendo del número de volúmenes AFP abiertos.
