[IRDANDIS]
 Type       = NDIS_SNGL
 Title      = "IBM IrDA NDIS2 Driver"
 Version    = 2.22
 DriverName = IRDNDIS$
 Xports     = NETBEUI LANDD
 Copyfile   = IR1.MSG, IR1H.MSG

[File]
 Name       = IRDANDIS.OS2
 Path       = IBMCOM\MACS

[NETADDRESS]
DISPLAY = "Network Adapter Address"
TYPE = String
STRLENGTH = 13
OPTIONAL = no
DEFAULT = "Xnnnnnnnnnnnn"
EDITABLE = yes
HELP = "Enter 13 digits that represent the network address using the
format Xnnnnnnnnnnnn, where X indicates a hexadecimal string and
n is any digit from '0' to '9' or 'A' to 'F'."

[MEDIATYPE]
DISPLAY = "Type of LAN Emulation"
TYPE = String
STRLENGTH = 9
OPTIONAL = yes
DEFAULT = "Ethernet"
EDITABLE = yes
HELP = "Enter the string that represents the type of media you want
the IrDA Driver to emulate. For Token-Ring emulation, use 'TokenRing',
and for Ethernet emulation, use 'Ethernet'. The default is 'Ethernet'."
