6. Filtres d'amélioration
Précédent | 6. Filtres d'amélioration | Suivant

## 6. Filtres d'amélioration

### 6.1. Désentrelacer

#### Généralités

Ce filtre se trouve à Image>Filtres/Améliorations/Désentrelacer

Les images capturées par carte vidéo, surtout quand un mouvement rapide est enregistré, peuvent paraître floues, striées de fines bandes horizontales, avec des objets dédoublés. Cela est dû au mode de fonctionnement des caméras qui n'enregistrent pas 25 images par seconde, mais 50 images par seconde en demi-résolution verticale, ces deux images étant entrelacées en une seule. La première ligne de la première image est suivie de la première ligne de la seconde image suivie de la deuxième ligne de la première image...etc. Ainsi, s'il y a eu un déplacement important entre les deux images, les objets apparaîtront dédoublés, décalés, striés.

Le filtre Désentrelacer conserve une seule des deux images et remplace les lignes manquantes par un dégradé entre la précédente et la suivante. L'image, ou la sélection, résultante apparaît un peu floue, mais peut être améliorée par les filtres de netteté.

Une belle image peut être trouvée à www.alparysoft.com et vous pouvez la récupérer pour tester le filtre.

#### Options

Mode

  Garder les lignes impaires et Garder les lignes paires: L'une ou l'autre de ces options peut être meilleure. Vous devez essayer les deux.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
5.5. Sobel | Sommaire | 6.2. Anti-parasites